附件2：
[bookmark: _GoBack]
采购清单
	名称
	[bookmark: OLE_LINK13]主要技术及配置标准
	单位
	数量
	参考图片

	[bookmark: OLE_LINK7]礼仪棺车
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK10]1. 主体材质橡木为主。产品样式为中式传统古建飞檐亭式结构，单檐四角亭造型，翘角飞檐，仿古宫殿样式；分为轿体框架、亭顶、底座、装饰幔布4大组成部分；
2. 外观主色调：主体为红木色（酒红/枣红色）哑光木器漆；底座围幔为金黄色织锦面料，带流苏殡。满足告别仪式、遗体瞻仰、灵柩移送场景氛围；
3. 采用防腐底座车架、整体刚性强，承重≥200kg。底座上方承托轿身，专用静音轮胎，适配避震或减震，适配户外长期停放及硬质路面行驶；
[bookmark: OLE_LINK11]4. 工艺风格：传统木雕工艺，木雕榫卯结构为主。仿古明清建筑风格；
5.规格（CM）：亭顶轿顶242*92*102；轿体框架（主体骨架）83*233*67；底座围幔632*58
	台
	5
	[image: 2bdaad27d93761730058830aa12c304e]

	加大礼仪棺车
	1. 主体材质橡木为主。产品样式为中式传统古建飞檐亭式结构，单檐四角亭造型，翘角飞檐，仿古宫殿样式；分为轿体框架、亭顶、底座、装饰幔布4大组成部分；
2. 外观主色调：主体为红木色（酒红/枣红色）哑光木器漆；底座围幔为金黄色织锦面料，带流苏殡。满足告别仪式、遗体瞻仰、灵柩移送场景氛围；
[bookmark: OLE_LINK16]3. 采用防腐底座车架、整体刚性强，承重≥200kg。底座上方承托轿身，专用静音轮胎，适配避震或减震，适配户外长期停放及硬质路面行驶；
4. 工艺风格：传统木雕工艺，木雕榫卯结构为主。仿古明清建筑风格；
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]5.规格（CM）：亭顶轿顶250*102*102；轿体框架（主体骨架）93*240*67；底座围幔666*58
	台
	1
	[image: 55fc516b1b4ab6e6450c77e1e11410f0]

	鹤辇
	1. 主体材质橡木为主，防腐耐户外，榫卯结构为主，牢固耐用，适合户外使用；2. 漆面工艺为底漆+多遍红木色面漆，打磨抛光，漆面光滑，防水防刮，户外不易褪色；无明显流漆、气泡、开裂瑕疵；
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]3. 结构工艺：中式仿古格栅镂空设计，立柱、裙板、底座一体化，预留骨灰盅/盒/大塔安放空腔，内部承重结构加强，满足放置骨灰盅/盒/大塔承重需求，承重要求不少于50kg；
4. 行走与推动结构：配置手推扶手，底部带移动轮（静音耐磨，适合水泥、地砖路面，转向灵活，推行省力）；轮子带防护，保证使用安全

	台
	2
	[image: 7e3e2b1d2b1396f221def5504c177165]

	[bookmark: OLE_LINK28]备注：礼仪棺车产品为殡葬礼仪用具，采用长方形框架结构，配中式歇山顶飞檐轿顶，镂空围栏，古建亭子造型，红漆橡木材料，配套黄色裙幔底座；鹤辇产品为仿古中式实木工艺推车，要求整体做工精细，适合户外巡游使用，外观、结构、装饰风格参照提供的样图制作。具体尺寸、型号、规格待成交人中选后，以采购人和供应商双方确认为准进行供货。
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